
Current Data Parameters
NAME         Jun24-2016              
EXPNO                14              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20160625              
Time               4.11              
INSTRUM           spect              
PROBHD   5 mm PABBO BB/              
PULPROG  hsqcetgpsi2.ph              
TD                 1024              
SOLVENT            C6D6              
NS                    2              
DS                   16              
SWH            4480.287 Hz           
FIDRES         4.375280 Hz           
AQ            0.1142784 sec          
RG               199.33              
DW              111.600 usec         
DE                 6.50 usec         
TE                297.4 K            
CNST2       145.0000000              
D0           0.00000300 sec          
D1           1.00000000 sec          
D4           0.00172414 sec          
D11          0.03000000 sec          
D13          0.00000400 sec          
D16          0.00020000 sec          
D24          0.00086207 sec          
IN0          0.00002070 sec          
ZGOPTNS                              

======== CHANNEL f1 ========
SFO1        400.2020010 MHz          
NUC1                 1H              
P1                10.50 usec         
P2                21.00 usec         
P28             1000.00 usec         
PLW1        19.95299911 W            

======== CHANNEL f2 ========
SFO2        100.6414394 MHz          
NUC2                13C              
CPDPRG[2           garp              
P3                 9.50 usec         
P4                19.00 usec         
PCPD2             80.00 usec         
PLW2        60.25600052 W            
PLW12        0.84969997 W            

====== GRADIENT CHANNEL =====
GPNAM[1]       SINE.100              
GPNAM[2]       SINE.100              
GPNAM[3]       SINE.100              
GPNAM[4]       SINE.100              
GPZ1              80.00 %            
GPZ2              20.10 %            
GPZ3              11.00 %            
GPZ4              -5.00 %            
P16             1000.00 usec         
P19              500.00 usec         

F1 - Acquisition parameters
TD                  240              
SFO1           100.6414 MHz          
FIDRES       100.644119 Hz           
SW              240.006 ppm          
FnMODE    Echo-Antiecho              

F2 - Processing parameters
SI                 1024              
SF          400.2000000 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
PC                 1.40              

F1 - Processing parameters
SI                 1024              
MC2       echo-antiecho              
SF          100.6303700 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
