
Current Data Parameters
NAME         Mar17-2020              
EXPNO                 5              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20200317              
Time              11.19              
INSTRUM           spect              
PROBHD   5 mm PABBO BB/              
PULPROG  hsqcetgpsi2.ph              
TD                 2048              
SOLVENT            DMSO              
NS                    4              
DS                   16              
SWH            5498.534 Hz           
FIDRES         2.684831 Hz           
AQ            0.1862315 sec          
RG               196.61              
DW               90.933 usec         
DE                 6.50 usec         
TE                370.5 K            
CNST2       145.0000000              
D0           0.00000300 sec          
D1           1.00000000 sec          
D4           0.00172414 sec          
D11          0.03000000 sec          
D13          0.00000400 sec          
D16          0.00020000 sec          
D24          0.00086200 sec          
IN0          0.00001990 sec          
ZGOPTNS                              

======== CHANNEL f1 ========
SFO1        500.1327507 MHz          
NUC1                 1H              
P1                11.50 usec         
P2                23.00 usec         
P28             1000.00 usec         
PLW1        21.97900009 W            

======== CHANNEL f2 ========
SFO2        125.7703648 MHz          
NUC2                13C              
CPDPRG[2           garp              
P3                 9.00 usec         
P4                18.00 usec         
PCPD2             70.00 usec         
PLW2       100.00000000 W            
PLW12        1.65310001 W            

====== GRADIENT CHANNEL =====
GPNAM[1]       SINE.100              
GPNAM[2]       SINE.100              
GPNAM[3]       SINE.100              
GPNAM[4]       SINE.100              
GPZ1              80.00 %            
GPZ2              20.10 %            
GPZ3              11.00 %            
GPZ4              -5.00 %            
P16             1000.00 usec         
P19              500.00 usec         

F1 - Acquisition parameters
TD                  102              
SFO1           125.7704 MHz          
FIDRES       246.329681 Hz           
SW              199.774 ppm          
FnMODE    Echo-Antiecho              

F2 - Processing parameters
SI                 2048              
SF          500.1300086 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
PC                 1.00              

F1 - Processing parameters
SI                  512              
MC2       echo-antiecho              
SF          125.7579178 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
