
Current Data Parameters
NAME             DMA016              
EXPNO                14              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20170629              
Time               0.12              
INSTRUM           spect              
PROBHD   5 mm PABBO BB-              
PULPROG        hmqcgpqf              
TD                 1024              
SOLVENT            C6D6              
NS                   16              
DS                   16              
SWH            2617.801 Hz           
FIDRES         2.556446 Hz           
AQ            0.1956340 sec          
RG                 2050              
DW              191.000 usec         
DE                12.00 usec         
TE                297.6 K            
CNST2       145.0000000              
D0           0.00000300 sec          
D1           1.38633597 sec          
D2           0.00344828 sec          
D12          0.00002000 sec          
D13          0.00000400 sec          
D16          0.00020000 sec          
IN0          0.00002210 sec          

======== CHANNEL f1 ========
NUC1                 1H              
P1                10.80 usec         
P2                21.60 usec         
PLW1        16.00000000 W            
SFO1        300.1311236 MHz          

======== CHANNEL f2 ========
CPDPRG2            garp              
NUC2                13C              
P3                 8.40 usec         
PCPD2             80.00 usec         
PLW2        50.00000000 W            
PLW12        0.55124998 W            
SFO2         75.4760505 MHz          

====== GRADIENT CHANNEL =====
GPNAM1       SMSQ10.100              
GPNAM2       SMSQ10.100              
GPNAM3       SMSQ10.100              
GPZ1              50.00 %            
GPZ2              30.00 %            
GPZ3              40.10 %            
P16             1000.00 usec         

F1 - Acquisition parameters
TD                  128              
SFO1           75.47605 MHz          
FIDRES       176.896988 Hz           
SW              300.000 ppm          
FnMODE               QF              

F2 - Processing parameters
SI                 1024              
SF          300.1300000 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
PC                 1.40              

F1 - Processing parameters
SI                 1024              
MC2                  QF              
SF           75.4677490 MHz          
WDW                                  
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
