VTC_REG_PID_SET_CH1=\
<pid_settings type="probehead">
   <standard_pid proportional="1.232" integral="127.237" differential="21.206" />
   <temperature selftune="303.084" min="253.084" max="353.084" />
   <vta type="2" sensor="1" connected_sensors="1" />
   <gasflow selftune="400.000" min="350.000" max="450.000" />
   <bcu_chiller type="1" selftune="1" min="0" max="1000" />
   <pics checksum="" name=" PA BBO 700S3 BB-H-D-05 Z" />
   <checksum value="B4497E27" />
</pid_settings>
