
Current Data Parameters
NAME         LS00027756                
EXPNO                11                
PROCNO                1                

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20071029                
Time              13.33                
INSTRUM    av700_33b193                
PROBHD   5 mm CPTCI 1H-                
PULPROG    hsqcetgpsp.2                
TD                 4096                
SOLVENT            DMSO                
NS                    2                
DS                   16                
SWH            5882.353 Hz             
FIDRES         1.436121 Hz             
AQ            0.3482100 sec            
RG                 2050                
DW               85.000 usec           
DE                 6.50 usec           
TE                303.1 K              
CNST2       145.0000000                
d0           0.00000300 sec            
D1           0.33370209 sec            
d11          0.03000000 sec            
D16          0.00020000 sec            
d4           0.00172414 sec            
DELTA        0.00122220 sec            
DELTA1       0.00046614 sec            
DELTA2       0.00147414 sec            
IN0          0.00001525 sec            
ST1CNT              128                
ZGOPTNS                                

======== CHANNEL f1 ========
NUC1                 1H                
P1                 8.10 usec           
p2                16.20 usec           
P28                0.00 usec           
PL1                5.20 dB             
SFO1        700.0333786 MHz            

======== CHANNEL f2 ========
CPDPRG2           garp4                
NUC2                13C                
P14              500.00 usec           
P24             2000.00 usec           
P3                16.00 usec           
PCPD2             55.00 usec           
PL0              120.00 dB             
PL12              10.54 dB             
PL2               -0.18 dB             
SFO2        176.0376459 MHz            
SP3                2.65 dB             
SP7                2.65 dB             
SPNAM3   Crp80,0.5,20.1                
SPNAM7      Crp80comp.4                
SPOAL3            0.500                
SPOAL7            0.500                
SPOFFS3            0.00 Hz             
SPOFFS7            0.00 Hz             

====== GRADIENT CHANNEL =====
GPNAM1         SINE.100                
GPNAM2         SINE.100                
GPZ1              80.00 %              
GPZ2              20.10 %              
P16             1000.00 usec           

F1 - Acquisition parameters
ND0                   2                
TD                  256                
SFO1           176.0376 MHz            
FIDRES       128.073776 Hz             
SW              186.249 ppm            
FnMODE    Echo-Antiecho                

F2 - Processing parameters
SI                 2048                
SF          700.0300000 MHz            
WDW               QSINE                
SSB                   2                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
PC                 1.40                

F1 - Processing parameters
SI                 1024                
MC2       echo-antiecho                
SF          176.0226840 MHz            
WDW               QSINE                
SSB                   2                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
